**Перечень**

**нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля**

**на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве**

**на территории муниципального образования «Курский района» Курской области**

**Информация**

**о мерах ответственности применяемых при нарушении обязательных требований**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и реквизиты акта** | **Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования** | **Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю** | **Содержание положения нормативного правового акта** |
| **1.** | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане | статья 12 | 1. Ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим [регламентам](consultantplus://offline/ref=525E5D2D9F58A25E23FB8D847DFA94CE60B2F0E7670F8F638907F913212B5FD8675C339C14F28517A58FAA82A2DAEF05E53265D5BE6BBE12XAK3N) и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти.  2. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог. |
| 2. | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане | статья 13.1. | Оценка соблюдения обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. |
|  |  | пункт 1 статьи 17 | 1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических [регламентов](consultantplus://offline/ref=B18B337B651275BD9B0A72EA8E08FCD45E656F9C904C229A8D20C2BBC9831C769F737C6C035EB95296DB8F3B10C38EC17EB9F3D915C304D6A4n3L) в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения. |
| пункт 1 статьи 18 | 1. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. |
| пункт 1, пункт 3  статьи 19 | 1. Прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог допускаются в порядке, предусмотренном [частями 2](consultantplus://offline/ref=03199F03F57499D957DEAE0C84760E362137BBBE9809F22E72B0147B3D9AA54E529B3FA73821E864BB2BEA91E092D8630FE336147C2163F0v2qEM) - [3](consultantplus://offline/ref=03199F03F57499D957DEAE0C84760E362137BBBE9809F22E72B0147B3D9AA54E529B3FA73821E864B82BEA91E092D8630FE336147C2163F0v2qEM) настоящей статьи.  3. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах придорожных полос автомобильной дороги осуществляются владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D673E19119A8D4175BB64E7A0350D6A68D4A5C877692155235F213BF7A072F140EB04D00813DE654AFE87406260E8F639AE69FF609nDr7M) Российской Федерации и настоящим Федеральным законом (в случае, если для прокладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство). Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, переустройстве, переносе, эксплуатации (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению). |
| пункт 4 статьи 20 | 4. Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения допускаются при наличии согласия в письменной форме владельцев таких автомобильных дорог. При этом с владельцами таких автомобильных дорог должны быть согласованы порядок осуществления работ по ремонту указанных пересечений и примыканий и объем таких работ. |
| пункт 1, пункт 3, пункт 6, пункт 11 статьи 22 | 1. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги должно осуществляться с учетом требований [части 8 статьи 26](consultantplus://offline/ref=79993D3A1E5C58102CAC256D307B024B1910C73DAFEF5266731BC89D8A108F5EC732B9956D3BAB89E9881159E95477A34F3D599AC8A7B52D6863M) настоящего Федерального закона.  3. Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.  6. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.  11. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам допускаются при наличии согласия в письменной форме владельцев автомобильных дорог на выполнение указанных работ. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению |
| 3. | Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" | Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане | пункт 7 статьи 31 | 7. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных (надзорных) мероприятий, совершения контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контрольному (надзорному) органу о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, контрольные (надзорные) действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. |
| 4. | ГОСТ Р–50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (утвержден Приказом федерального агентства по техническому регулированию № 1245 - ст | Юридические лица, индивидуальные предприниматели | В целом |  |
| 5. | ГОСТ 33161-2014  Межгосударственный стандарт     Дороги автомобильные общего пользования  Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах | Юридические лица, индивидуальные предприниматели | Весь акт |  |
| 6. | Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 (ред. от 12.10.2015) "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (вместе с "ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог") | Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане | пункты 12 – 14.5 статьи 3 | 12. При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (далее - строительстве) автомобильных дорог и сооружений на них должны соблюдаться следующие требования:  а) строительство автомобильной дороги должно осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией на землях, отведенных под эти цели уполномоченными органами по землепользованию на всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги;  б) применяемые при строительстве автомобильной дороги материалы и изделия должны обеспечивать выполнение дорожно-строительных работ в соответствии с проектной документацией;  в) по завершении строительных работ автомобильная дорога в пределах полосы постоянного отвода земель должна быть освобождена от дорожно-строительной техники, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря, а земли, отведенные во временное пользование на период строительства объекта, должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по первоначальному назначению в соответствии с земельным [законодательством](consultantplus://offline/ref=6E7DB09D647AA7F19AF687D5B4E36CA755A1375B3D4AF55EDC7378F0AB5B950A4611849155D676D9C040791FBES4XEO) государств - членов Таможенного союза.  13. К требованиям безопасности к автомобильным дорогам и дорожным сооружениям на них при их эксплуатации относятся следующие:  13.1. мероприятия по эксплуатации должны быть направлены на создание безопасных условий перевозки грузов и пассажиров по автомобильным дорогам в течение установленного срока их службы путем:  а) обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них при воздействии транспортных, эксплуатационных, природно-климатических, чрезвычайных и других факторов в течение их жизненного цикла;  б) организации дорожного движения с использованием комплекса технических средств;  в) проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния проезжей части, соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению;  г) своевременного устранения или снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничений движения в зависимости от эксплуатационного состояния автомобильной дороги;  д) своевременного информирования участников дорожного движения об изменениях в организации движения, в том числе связанных с проведением дорожных работ, сезонными ограничениями движения, стихийными бедствиями, техногенными катастрофами и авариями или другими обстоятельствами;  е) обеспечения доступности информации о допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств, а также возможных остаточных рисках ухудшения эксплуатационного состояния автомобильной дороги и возникновении угрозы безопасности на отдельных ее участках для потребителей транспортных услуг и третьих лиц;  ж) защиты участков автомобильных дорог от снежных или песчаных заносов, предупреждения образования на покрытии снежной корки и гололеда, облегчения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий с применением противогололедных материалов;  з) введения допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств для обеспечения сохранности эксплуатируемых автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;  и) введения временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения при опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях на дорогах, при проведении дорожных и аварийно-восстановительных работ, в случае выявления дефектов и повреждений автомобильных дорог и дорожных сооружений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, вызывающих снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и образование дефектов дорожной одежды;  13.2. автомобильная дорога и дорожные сооружения на ней при эксплуатации должны соответствовать следующим требованиям безопасности:  а) на покрытии проезжей части должны отсутствовать проломы, просадки, выбоины и иные повреждения или дефекты, а также посторонние предметы, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность для потребителей транспортных услуг или третьих лиц.  Предельно допустимые значения повреждений и сроки ликвидации факторов, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной скоростью, устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза.  При необходимости, до устранения указанных дефектов проезжей части поврежденные участки автомобильной дороги должны быть обозначены соответствующими временными дорожными знаками или другими техническими средствами организации дорожного движения.  Водоотвод с проезжей части должен находиться в состоянии, исключающем застой воды на покрытии и обочинах;  б) сцепные качества дорожного покрытия должны обеспечивать безопасные условия движения транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью при условии соответствия их эксплуатационного состояния установленным требованиям. Сроки выполнения работ по улучшению сцепных качеств устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;  в) ровность дорожного покрытия должна обеспечивать безопасные условия движения с установленной для данного класса и категории автомобильной дороги скоростью движения. Требования к ровности покрытий устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;  г) возвышение обочины и разделительной полосы над уровнем проезжей части при отсутствии бордюра не допускается. Обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4 см;  д) обочины не должны иметь деформаций, повреждений, указанных в [пункте 13.2 подпункта а](#Par16)) настоящей статьи для дорожных покрытий. До устранения дефектов обочин должны быть установлены соответствующие временные дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения;  е) не допускается уменьшение фактического расстояния видимости на автомобильной дороге соответствующих классов и категорий ниже минимально требуемого в результате выполняемых эксплуатационных действий или отсутствия таковых;  13.3. мосты, путепроводы и иные дорожные сооружения в течение срока их службы должны сохранять предусмотренное проектной документацией положение в пространстве, а их техническое состояние должно обеспечивать безопасную эксплуатацию сооружения, а также механическое сопротивление всего сооружения в целом и отдельных его частей расчетным нагрузкам и воздействиям. Техническое состояние несущих элементов пролетного строения сооружения должно обеспечивать проектную величину грузоподъемности. Состояние подмостового пространства должно обеспечивать безопасный пропуск высоких вод установленной вероятности превышения расчетного паводка и ледохода;  13.4. при эксплуатации тоннелей необходимо соблюдать следующие требования:  а) своевременную ликвидацию повреждений тоннельной обделки (стен тоннеля), создающих угрозу его безопасной эксплуатации;  б) поддержание в работоспособном состоянии электроосвещения, связи и громкоговорящего оповещения, автоматизированных систем, обеспечивающих организацию и безопасность дорожного движения, а также систем управления комплексом инженерной защиты от несанкционированного доступа в притоннельные сооружения, обнаружения и извещения о пожаре, противодымной защиты и автоматизированного пожаротушения;  в) своевременное оповещение потребителей транспортных услуг и немедленное закрытие тоннеля при угрозе возникновении в нем чрезвычайной ситуации;  13.5. технические средства организации дорожного движения должны соответствовать следующим требованиям безопасности:  а) дорожные знаки.  Дорожные знаки должны обладать заданными характеристиками, установленными в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза, обеспечивающими их видимость. Местоположение соответствующих дорожных знаков должно обеспечивать своевременное информирование водителей транспортных средств и пешеходов об изменении дорожных условий и допустимых режимах движения. Установка дорожных знаков, за исключением временных, не должна приводить к уменьшению габаритов приближения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них. Установку отсутствующих и замену поврежденных дорожных знаков следует осуществлять в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;  б) дорожная разметка.  Дорожная разметка должна быть различима в любых условиях эксплуатации, за исключением случаев, когда поверхность автомобильной дороги загрязнена или покрыта снежно-ледяными отложениями. В случае если разметка, определяющая режимы движения, трудно различима или не может быть своевременно восстановлена, необходимо устанавливать соответствующие дорожные знаки.  Дорожная разметка должна быть восстановлена в случае, если ее износ или разрушение не позволяют однозначно воспринимать заложенную информацию. Восстановление дорожной разметки необходимо производить при наступлении условий, обеспечивающих возможность применения разметочных материалов и изделий в соответствии с установленными условиями их применения;  в) дорожные светофоры.  Дорожные светофоры должны быть размещены таким образом, чтобы они легко воспринимались участниками дорожного движения в различных погодных и световых условиях, не были закрыты какими-либо препятствиями, обеспечивали удобство обслуживания и уменьшали вероятность их повреждения.  Минимальная видимость сигналов дорожных светофоров, включая символы, используемые на рассеивателях сигналов, должна обеспечивать водителям транспортных средств возможность безопасного совершения маневра или остановки как в светлое, так и в темное время суток. Элементы дорожного светофора и его крепления не должны иметь повреждений, влияющих на видимость сигналов.  Замену вышедшего из строя источника света дорожного светофора, а также ликвидацию повреждений электромонтажной схемы в корпусе дорожного светофора или электрического кабеля после его обнаружения дорожно-эксплуатационной службой и документального оформления, следует осуществлять в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;  г) направляющие устройства.  Минимальная видимость дорожных сигнальных столбиков и тумб должна обеспечивать водителям транспортных средств возможность безопасного движения с разрешенной правилами дорожного движения скоростью. Дорожные сигнальные столбики и дорожные тумбы не должны иметь повреждений, влияющих на их визуальное восприятие и безопасность дорожного движения.  Поврежденные дорожные сигнальные столбики и дорожные тумбы после обнаружения повреждения дорожно-эксплуатационной службой и документального оформления должны быть заменены в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;  д) системы сигнализации на железнодорожных переездах.  Системы сигнализации на железнодорожных переездах должны обеспечивать восприятие их органами зрения и слуха участников дорожного движения при штатных условиях эксплуатации автомобильной дороги.  Видимость сигналов на железнодорожных переездах должна обеспечивать водителям транспортных средств возможность их безопасного проезда с разрешенной правилами дорожного движения скоростью. Системы сигнализации на железнодорожных переездах не должны иметь повреждений, влияющих на их зрительное и слуховое восприятие;  е) временные технические средства организации дорожного движения.  Технические средства организации дорожного движения, применение которых вызвано причинами временного характера (дорожно-строительные работы, организация ограничения или прекращения движения транспорта в установленном порядке в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения), должны быть своевременно установлены (устроены) и использованы лишь в периоды действия ограничивающих факторов.  Для лучшего восприятия водителями временных дорожных знаков на одной опоре должно быть установлено не более двух знаков и одного знака дополнительной информации (таблички).  Временные дорожные знаки и дорожные светофоры, действие которых носит периодический характер, на время, когда их применение не требуется, должны быть закрыты чехлами. После устранения причин, вызвавших необходимость применения временных технических средств при организации дорожного движения, они должны быть демонтированы;  13.6. ограждения на автомобильных дорогах.  Поврежденные ограждения на автомобильных дорогах после их обнаружения дорожно-эксплуатационной службой и документального оформления должны быть восстановлены в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;  13.7. горизонтальная освещенность от искусственного освещения.  Горизонтальная освещенность при искусственном освещении покрытия проезжей части автомобильных дорог различных классов и категорий должна обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной правилами дорожного движения скоростью.  Замену вышедшего из строя источника света искусственного освещения после его обнаружения дорожно-эксплуатационной службой и документального оформления следует осуществить в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;  13.8. средства наружной рекламы.  В полосе отвода автомобильной дороги не допускается размещение рекламной или иной информации, не имеющей непосредственного отношения к организации движения, если иное не предусмотрено законодательством государств - членов Таможенного союза.  С целью обеспечения безопасности дорожного движения средства наружной рекламы не должны:  - размещаться на дорожном знаке, его опоре или на любом другом приспособлении, предназначенном для регулирования движения;  - ухудшать видимость средств регулирования дорожного движения или снижать их эффективность;  - иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода, животных или иного объекта;  - иметь яркость элементов изображения при внутреннем и внешнем освещении выше фотометрических характеристик дорожных знаков;  - освещаться в темное время суток на участках дорог, где дорожные знаки не имеют искусственного освещения;  - размещаться в зоне транспортных развязок, пересечений и примыканий автомобильных дорог, железнодорожных переездов и искусственных сооружений ближе расчетного расстояния видимости от них;  13.9. очистка покрытия автомобильной дороги от снега должна осуществляться с проезжей части, остановок общественного наземного транспорта, тротуаров, обочин, съездов, площадок для стоянки и остановки транспортных средств.  Допускается эксплуатация отдельных автомобильных дорог с присутствием по всей ширине проезжей части слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 100 мм. На снежном накате не допускается наличие колеи глубиной более 30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 40 мм.  Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог в зависимости от их значения, класса и категории, а также интенсивности и состава движения устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза.  На лавиноопасных участках горных автомобильных дорог должны быть предприняты меры по своевременному предупреждению и ликвидации лавинной опасности, а также устройству необходимых противолавинных сооружений;  13.10. движение по автомобильным дорогам крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств допускается только при наличии специальных разрешений, выданных уполномоченными органами государств - членов Таможенного союза.  14. К общим требованиям по безопасности дорожно-строительных материалов и изделий, применяемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации, относится следующее:  14.1. дорожно-строительные материалы и изделия, производимые и импортируемые в государствах - членах Таможенного союза, не должны создавать угрозу возникновения опасности для потребителей транспортных услуг и третьих лиц, окружающей среды, растительного и животного мира на всех этапах их жизненного цикла;  14.2. производство, транспортирование, хранение и применение дорожно-строительных материалов и изделий должны обеспечивать надежность их работы в различных конструктивных элементах автомобильной дороги и инженерных сооружений на ней в течение их жизненного цикла под воздействием транспортных нагрузок, климатических и иных факторов в условиях, исключающих следующие последствия:  а) разрушение автомобильной дороги или сооружений, или их участков (частей);  б) необратимые деформации дорожных конструкций;  в) недопустимое снижение основных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги или сооружений на ней;  14.3. дорожно-строительные материалы и изделия в течение всего срока службы автомобильной дороги и дорожных сооружений на них должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных факторов;  14.4. безопасность дорожно-строительных материалов и изделий обеспечивается путем соблюдения следующих основных требований на всех этапах их жизненного цикла:  а) суммарная эффективная удельная активность естественных радионуклидов не должна превышать допустимых пределов, установленных в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;  б) предельная концентрация вредных химических веществ при производстве, хранении, транспортировании, применении дорожно-строительных материалов и изделий, проведении дорожных работ, а также в результате их совместного воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации автомобильной дороги не должна превышать допустимых значений, установленных в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;  в) физико-химические свойства дорожно-строительных материалов и изделий не должны создавать угрозу возникновения взрыва и (или) развития пожара;  г) физико-механические свойства дорожно-строительных материалов должны обеспечивать расчетную устойчивость конструктивных элементов автомобильной дороги при совместном воздействии транспортной нагрузки и природных факторов;  14.5. строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация автомобильных дорог и дорожных сооружений на них должны осуществляться с применением дорожно-строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям настоящего технического регламента и проектной документации. |
|  |  |  | пункт 15 статьи 4 | 15. Соответствие автомобильных дорог и дорожных сооружений на них настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований к безопасности непосредственно либо выполнением требований международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия. |
| пункты 16-24.19 статьи 5 | 16. Оценка соответствия автомобильных дорог на всех этапах их жизненного цикла требованиям настоящего технического регламента осуществляется в следующем порядке:  а) при инженерных изысканиях и разработке проектной документации автомобильных дорог - в форме экспертизы;  б) при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог - в формах строительного (производственного) контроля за выполнением работ, промежуточной приемки выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов, приемки и ввода в эксплуатацию законченных объектов или их отдельных участков;  в) при эксплуатации автомобильных дорог, дорожных сооружений на них и элементов обустройства - в формах текущего контроля состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений на ней и элементов обустройства, а также приемки выполненных работ по их ремонту и содержанию;  г) для дорожно-строительных материалов и изделий - в формах испытания (входной контроль) и подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента.  Порядок и процедура осуществления оценки соответствия проводится до принятия соответствующего решения Комиссии Таможенного союза, в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза.  Порядок и процедура осуществления подтверждения соответствия для дорожно-строительных материалов и изделий проводится в соответствии с [п. 24](#Par34) настоящего технического регламента Таможенного союза.  17. Экспертиза результатов инженерных изысканий.  Заключение экспертизы должно содержать выводы о соответствии материалов инженерных изысканий требованиям задания на проектирование и программы изысканий, характеристику полноты и достоверности результатов инженерных изысканий, а также возможности принятия на их основе проектных решений, устраняющих или снижающих риски возникновения опасности для субъектов дорожного движения и окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.  18. Экспертиза проектной документации.  Законченная разработкой проектная документация на строительство автомобильной дороги подлежит экспертизе для определения ее соответствия заданию на проектирование, требованиям настоящего технического регламента.  Проектная документация до ее утверждения рассматривается заказчиком.  Утвержденная проектная или иная техническая документация свидетельствует о ее соответствии требованиям настоящего технического регламента по обеспечению безопасности объектов технического регулирования на этапах их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильной дороги.  19. Строительный (производственный) контроль (далее - строительный) за выполнением работ по строительству реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и сооружений на них.  Для осуществления строительного контроля заказчик может привлекать независимые и компетентные организации.  Строительный контроль проводится заказчиком, а также юридическим лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком).  По результатам проведения строительного контроля составляются соответствующие акты освидетельствования отдельных видов работ и (или) конструкций.  При проведении строительного контроля проводятся необходимые исследования, испытания и измерения с применением соответствующих методов и средств измерений. Средства измерений, а также методы, используемые для строительного контроля, должны соответствовать требованиям, установленным законодательствами государств - членов Таможенного союза в области обеспечения единства измерений.  Результаты строительного контроля должны документироваться и сохраняться после приемки автомобильной дороги или ее участка в эксплуатацию в течение срока, установленного [законодательствами](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE2806B58DFF92145782523ED079E509ABBCBA7BFC462F1141BE6667E597D4DA948144B5UDdCO) государств - членов Таможенного союза.  20. Промежуточная приемка выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов.  Промежуточная приемка выполненных дорожно-строительных работ производится с целью определения соответствия выполненных дорожно-строительных работ утвержденной проектной документации и требованиям настоящего технического регламента.  По результатам проведения промежуточной приемки выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов составляется и подписывается акт с решением о приемке объекта оценки или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков.  Перечни конкретных видов работ, относящихся к той или иной промежуточной приемке выполненных работ, должны быть определены проектной документацией и разработаны подрядчиком в составе исполнительной документации и согласованы с заказчиком.  До проведения промежуточной приемки выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов выполнение последующих работ на этом участке автомобильной дороги запрещается.  21. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством (реконструированных, капитально отремонтированных) автомобильных дорог и сооружений на них.  Приемке в эксплуатацию подлежат законченные строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильные дороги или их участки, имеющие самостоятельное транспортное значение, при условии их соответствия утвержденной в установленном порядке проектной документации, а также требованиям настоящего технического регламента.  На построенных (реконструированных) автомобильных дорогах до их принятия приемочными комиссиями в эксплуатацию движение наземных транспортных средств общего пользования должно быть запрещено или ограничено соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.  Утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию является доказательством соответствия принимаемого объекта требованиям настоящего технического регламента.  22. Текущий контроль состояния автомобильной дороги и сооружений на ней.  Текущий контроль состояния автомобильной дороги и сооружений на ней осуществляется заказчиком путем периодических осмотров, а также диагностики автомобильных дорог с выявлением и учетом имеющихся дефектов конструктивных элементов автомобильных дорог, оценкой качества их содержания и эксплуатационного состояния, в порядке, установленном международными и региональными стандартами, а в случае их отсутствия - национальными (государственными) стандартами государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента Таможенного союза.  23. Приемка выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги и сооружений на ней производится путем оценки уровня их содержания.  По результатам текущего контроля состояния автомобильной дороги и сооружений на ней принимается решение о приемке объекта оценки или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков. По результатам проведения приемки работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги и сооружений на ней составляется соответствующий акт.  24. Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществляется в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза.  24.1. дорожно-строительные материалы и изделия, поступающие для строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, подлежат входному контролю, в установленном законодательством государств - членов Таможенного союза порядке, путем проведения их испытаний на соответствие требованиям проектной документации и настоящего технического регламента.  Подрядчик несет ответственность за качество поступающих на объект материалов и изделий. Подрядчик имеет право провести полный перечень испытаний поступающих материалов и изделий на соответствие требованиям проектной документации. Заказчик проводит выборочные испытания поступающих материалов и изделий на соответствие требованиям проектной документации.  Перед выпуском в обращение на рынке дорожно-строительные материалы и изделия должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.  Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществляется по схемам в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC89D5D281D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утвержденным Комиссией Таможенного союза;  24.2. дорожно-строительные материалы, включенные в Перечень, приведенный в [приложении 1](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE2806B58DFF92165883553BD679E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8ADDD681D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) к настоящему техническому регламенту, подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия ([схема 1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O)). [Схема 1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) и [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) - для серийно выпускаемой продукции, [схема 4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) - для партии продукции.  При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя);  24.3. изделия, включенные в Перечень, приведенный в [приложении 2](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE2806B58DFF92165883553BD679E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8DD4DB81D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, подлежат подтверждению соответствия в форме сертификации ([схема 1с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O)).  При сертификации заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).  Сертификация изделий проводится аккредитованным органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - орган по сертификации);  24.4. по решению заявителя вместо декларирования соответствия дорожно-строительных материалов, включенных в [Перечень](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE2806B58DFF92165883553BD679E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8ADDD681D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), указанный в [п. 24.2 статьи 5](#Par39) настоящего технического регламента, может быть проведена сертификация по схемам сертификации, эквивалентным схемам декларирования соответствия, предусмотренным для изделий настоящим техническим регламентом, в том числе при отсутствии или недостаточности у заявителя собственных доказательств подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента;  24.5. декларация о соответствии или сертификат соответствия является единственным документом, подтверждающим соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента.  Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на единой таможенной территории Таможенного союза в отношении дорожно-строительных материалов и изделий, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия;  24.6. при проведении подтверждения соответствия дорожно-строительных материалов и изделий заявитель формирует комплект документов на дорожно-строительные материалы и изделия, подтверждающий соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента, который включает:  - стандарт организации (при наличии);  - сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);  - протоколы испытаний дорожно-строительных материалов и изделий, проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);  - сертификаты соответствия на материалы и комплектующие изделия или протоколы их испытаний (при наличии);  - сертификаты соответствия на данные дорожно-строительные материалы и изделия, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии);  - другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям безопасности настоящего технического регламента (при наличии);  24.7. декларирование соответствия дорожно-строительных материалов по [схемам 1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) осуществляется на основании:  - собственных доказательств [(схема 1д)](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O);  - доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза ([схемы 3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O));  - проведения испытаний дорожно-строительных материалов и производственного контроля изготовителем ([схемы 3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O)).  Испытания дорожно-строительных материалов ([схемы 3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O)) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.  Декларирование соответствия дорожно-строительных материалов, выпускаемых серийно, осуществляет изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) по [схемам 1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), партии - [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O);  24.8. при проведении декларирования соответствия по схемам ([1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O)) осуществляются следующие действия:  - формирование и анализ технической документации ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O)) с учетом положений [п. 24.6 статьи 5](#Par47);  - осуществление производственного контроля ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O));  - проведение испытаний образцов продукции ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O));  - принятие и регистрация декларации о соответствии ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O));  - нанесение [единого знака](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE2806B58DFF92165983523ADA79E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC89D5D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) обращения ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D581D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [4д](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD2D481D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O));  24.9. в качестве доказательственных материалов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, используются документы, указанные в [пункте 24.6 статьи 5](#Par47) настоящего технического регламента.  В качестве условий применения указанных документов могут рассматриваться:  1) для протоколов испытаний:  наличие в протоколах испытаний значений показателей, подтверждающих соответствие всем требованиям, установленным в настоящем техническом регламенте, распространяющимся на конкретную заявленную продукцию;  распространение протоколов испытаний на заявленные дорожно-строительные материалы;  2) сертификаты на систему менеджмента качества производства - если они распространяются на изготовление заявленных дорожно-строительных материалов;  3) иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие дорожно-строительных материалов установленным требованиям, сертификаты соответствия на заявленные дорожно-строительные материалы, выданные при добровольной сертификации;  24.10. декларация о соответствии оформляется по единой [форме](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921550835235D679E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC89D2D681D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), утвержденной решением Комиссии Таможенного союза.  Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF92155980563CD279E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC89D5D281D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), утвержденным Комиссий Таможенного союза. Действие декларации о соответствии начинается со дня ее регистрации. Срок действия декларации о соответствии - не более пяти лет.  Заявитель обязан хранить декларацию о соответствии и доказательственные материалы в течение десяти лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии;  24.11. при проведении сертификации изделий ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O)) осуществляются следующие действия:  - подача заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O)) с учетом [пункта 24.6 статьи 5](#Par47) настоящего технического регламента;  - рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O));  - отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O));  - проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O));  - проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства [(схема 1с)](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O);  - обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия [(схема 1с)](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O);  - анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия [(схема 3с)](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O);  - нанесение [единого знака](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE2806B58DFF92165983523ADA79E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC89D5D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) обращения ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), [3с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O));  - инспекционный контроль за сертифицированной продукцией [(схема 1с)](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O);  24.12. [схема 1с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) для сертификации серийно выпускаемой продукции. [Схема 3с](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921651875F3BD079E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8AD1D781D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) для партии продукции;  24.13. заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой орган по сертификации.  Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем и должна содержать:  - наименование и местонахождение заявителя;  - наименование и местонахождение изготовителя;  - сведения об изделиях (их составе) и их идентифицирующие признаки (наименование, код по классификатору внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, документ, по которому изготовлено изделие (межгосударственный или национальный стандарт, стандарт организации и т.п.), форма выпуска - серийное производство или партия, реквизиты договора (контракта) и т.п.);  - схему сертификации.  Орган по сертификации рассматривает заявку и принимает решение о возможности проведения сертификации. При положительном решении орган по сертификации заключает договор с заявителем о проведении работ по сертификации. Орган по сертификации проводит работы по сертификации, готовит решение и при положительном результате выдает заявителю сертификат соответствия. В случае отрицательного результата сертификации орган по сертификации направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.  Испытания типового образца (типовых образцов) изделия проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.  Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у изготовителя. Результаты анализа оформляются актом.  При положительных результатах, предусмотренных схемой сертификации, орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. Сертификат соответствия оформляется по единой [форме](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921550835235D679E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC89D5D081D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O), утвержденной решением Комиссии Таможенного союза;  24.14. сведения о выданном сертификате соответствия орган по сертификации передает в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой [форме](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921550835235D679E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC89D5D081D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O).  Срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпускаемых изделий серийного производства - не более пяти лет, для выпущенной партии срок не устанавливается.  Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретных изделий, на которые распространяется его действие. Приложение оформляется, если:  - требуется детализировать состав группы однородной продукции, выпускаемой заявителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;  - требуется указать заводы-изготовители, входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства продукции;  24.15. изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемых дорожно-строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза;  24.16. [маркировка](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE2806B58DFF92165983523ADA79E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC89D5D181D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.  Дорожно-строительные материалы и изделия, соответствующие требованиям безопасности настоящего технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.  Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском дорожно-строительных материалов и изделий в обращение на рынке;  24.17. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на каждую единицу изделий, определенных в Перечне изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме сертификации в соответствии с настоящим техническим регламентом Таможенного союза, любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы изделия. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на само изделие;  24.18. нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на дорожно-строительные материалы, включенные в [Перечень](consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE2806B58DFF92165883553BD679E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC8ADDD681D715F388A44030A41A73AD7B9AA5U0d4O) дорожно-строительных материалов, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия в соответствии с настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наносится на упаковку (при ее наличии) и должна содержаться в прилагаемых товарно-сопроводительных документах на дорожно-строительные материалы;  24.19. дорожно-строительные материалы и изделия маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза при их соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на них и предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. |
| 8. | «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ | Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица | часть 1 статьи 19.4. | 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, -   влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. |
| статья 19.4.1 | 1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных [частью 4 статьи 14.24](consultantplus://offline/ref=B623CF465507E98D3497BF1E0247EBBC839EEFEF1ECEB856F9B988F4B8164FAFCE2D6BBE1370BEEE0FA4178E181D5427D3E1679B37FCcDe8N), [частью 9 статьи 15.29](consultantplus://offline/ref=B623CF465507E98D3497BF1E0247EBBC839EEFEF1ECEB856F9B988F4B8164FAFCE2D6BBF1C7FBFEE0FA4178E181D5427D3E1679B37FCcDe8N) и [статьей 19.4.2](consultantplus://offline/ref=B623CF465507E98D3497BF1E0247EBBC839EEFEF1ECEB856F9B988F4B8164FAFCE2D6BBB1173BFEE0FA4178E181D5427D3E1679B37FCcDe8N) настоящего Кодекса, -   влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.   1. Действия (бездействие), предусмотренные [частью 1](#Par0) настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, -   влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.   1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного [частью 2](#Par3) настоящей статьи, -   влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. |
| часть 1 статьи 19.5 | 1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. |
| статья 19.7 | Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных [статьей 6.16](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B1FC5FA3F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [частью 2 статьи 6.31](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B7F959A6F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [частями 1](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B7FD5DA4F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [2](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B7FD5DAAF9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I) и [4 статьи 8.28.1](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B7FD52A0F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [статьей 8.32.1](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B5FD5EA2F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [частью 1 статьи 8.49](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874BAF35EA0F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [частью 5 статьи 14.5](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B5F953A7F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [частью 4 статьи 14.28](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B0FB5DABF9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [частью 1 статьи 14.46.2](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B5F35DAAF9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [статьями 19.7.1](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B5F352A8A6BC8A3DD01393BBE51CC9389398z6q3I), [19.7.2](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B3FB5FA0F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.2-1](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B7F95DA7F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.3](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B3F953A0F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.5](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B0FA5CA6F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.5-1](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B0F959A3F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.5-2](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B1F35AA2F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [частью 1 статьи 19.7.5-3](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874BBF85BA7F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [частью 1 статьи 19.7.5-4](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874BBF858A1F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [статьями 19.7.7](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B1F35BA5F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.8](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B6FC5AA1F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.9](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B7FB53AAF9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.12](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B4FC5EA4F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.13](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B5FD58A1F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.14](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874BAFA5FA4F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.7.15](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874BBFF53A0F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I), [19.8](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B3FB5BA5F0EAC53C8C54C6A8E615C93A9A846034FBzBqAI), [19.8.3](consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63EDCCF28CC093BCAAC7C13132F51D69DA667D36DAA9186C6874B7FF58A4F9B99F2C881D90A5FB15DE24919A60z3q5I) настоящего Кодекса, -  влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. |